

***Уважаемые коллеги!***

***Предлагаем Вашему вниманию прайс на 2019 год  
Будем рады видеть Вас в числе наших постоянных клиентов!***

| №  п/п | Наименование технического средства | Технические  параметры | Стоимость  Аренды за смену (7+1) ч. | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Без НДС, руб. | С НДС, руб. |
| 1 | Автокран Галичанин  16 тонн 18 м. | Максимальная грузоподъемность, т - 16 Максимальный вылет стрелы, м - 18 Базовое шасси - КамАЗ-53213 Колесная формула - 6 х 4 | 9000 | 10800 |
| 2 | Автокран Галичанин  25 тонн 21,7 м. | Максимальная грузоподъемность, т - 25 Максимальный вылет стрелы, м – 21,7 Базовое шасси - КамАЗ-53213 Колесная формула - 6 х 4 | 10000 | 12000 |
| 3 | Автокран Галичанин  25 тонн 28 м. | Максимальная грузоподъемность, т - 25 Максимальный вылет стрелы, м – 28 Базовое шасси - КамАЗ-53213 Колесная формула - 6 х 4 | 12000 | 14400 |
| 4 | Манипулятор  МАЗ 6312А9 | Грузоподъемность 12 тонн  ***Размеры кузова***  Длинна/ширина/высота борт. 6.2/2.5/1 м.  ***Грузоподъемность стрелы***:  При вылете min. 2.7м -7 тонн  При max. 18.0м – 500кг.  Высота проезда 3.85м.  **Имеется монтажная люлька до 200кг** | 12000 | 14400 |
| 5 | Манипулятор КАМАЗ 65117 | Грузоподъемность 12 тонн  ***Размеры кузова***  Длинна/ширина/высота борт. 6.2/2.5/1 м.  ***Грузоподъемность стрелы***:  При вылете min. 2.7м -7 тонн  При max. 18.0м – 500кг.  Высота проезда 3.85м.  **Имеется монтажная люлька до 200кг** | 12000 | 14400 |
| 6 | Манипулятор  МАЗ 6312А9 | Грузоподъемность 10 тонн  ***Размеры кузова***  Длинна/ширина/высота борт. 6.2/2.5/1 м.  ***Грузоподъемность стрелы***:  При вылете min. 2.7м -7 тонн  При max. 21.0м – 400кг.  Высота проезда 3.85м.  **Имеется монтажная люлька до 200кг** | 12000 | 14400 |
| 7 | Манипулятор  МАЗ 6312А5 | Грузоподъемность 10 тонн  ***Размеры кузова***  Длинна/ширина/высота борт. 6.2/2.5/1 м.  ***Грузоподъемность стрелы***:  При вылете min. 2.7м -5 тонн  При max. 18.0м – 300кг.  Высота проезда 3.85м.  **Имеется монтажная люлька до 200кг** | 10000 | 12000 |
| 9 | Манипулятор Хендэ | Грузоподъемность 10 тонн  ***Размеры кузова***  Длинна/ширина/высота борт. 7.3/2.4/1 м.  ***Грузоподъемность стрелы***:  При вылете min. 2.7м - 3 тонны  При max. 12.0м – 300 кг.  Высота проезда 3.2м. | 9000 | 10800 |
| 10 | Длинномер-манипулятор | Грузоподъемность 22 тонны  ***Размеры кузова***  Длинна/ширина/высота борт. 13,6/2.4/1 м.  ***Грузоподъемность стрелы***:  При вылете min. 2.7м - 7 тонн  При max. 18.0м – 500 кг.  Высота проезда 3.2м. | 16000 | 19200 |
| 11 | Длинномер | Грузоподъемность 22 тонны  ***Размеры кузова***  Длинна/ширина/высота борт. 13,6/2.4/1 м. | 9000 | 10800 |
| 12 | Грузовой авто  МАЗ 6312А5  открытый | Грузоподъемность 10 тонн  ***Размеры кузова***  Длинна/ширина/высота борт. 6.2/2.5/1 м. | 8000 | 9600 |
| 13 | Грузовой авто  МАЗ 6312А9  открытый | Грузоподъемность 12 тонн  ***Размеры кузова***  Длинна/ширина/высота борт. 7.3/2.5/1 м. | 8000 | 9600 |
| 15 | Экскаватор- погрузчик  JCB 3CX Super | Объем ковша JCB 3CX super  1,1 куб. м  Объем экскаваторного ковша 0,4 куб. м  Высота разгрузки ковша (перед) 2,64 м  Максимальная глубина копания экскаватора 4,72 м  ***Имеется гидромолот***.  **Имеется траншейный ковш.** | 10000  12000 – с гидромолотом | 12000  14400 |
| 16 | Экскаватор- погрузчик  JCB 4СХ | Погрузочный ковш 1,5 куб.м., отбойный молот | 11000 | 13200 |
| 17 | Трактор  МТЗ 82 | Длина/ Ширина/ Высота, мм 3930/1970/2800  Конструктивная скорость, км/ч 34  Конструкционная масса, кг 3750  ***Навесное оборудование***:  Измельчитель веток. | 7000 | 8400 |
| 18 | Компрессор  Atlas Сopco xas 97 | **Габариты и вес:**  Габариты (ДхШхВ) без шасси, мм2018х1038х970  Макс. общ. Масса – 1060кг.  **Технические хар-ки**:  Макс. давление на выходе –  7.0 бар.  Номин. производительность –  5.3 м/куб в минуту  Кол-во постов – 3  **Расход топлива:**  На max мощности, кг/ч 8,1  На холостом ходу, кг/ч 3,6 | 6800 | 8160 |
| 19 | Камаз 6520 | Самосвал, Евро 2,  16 кубов, пропуск СК | 9600 или 550 р.куб вывоз | 11520 или 720 р.куб вывоз |
| 20 | Полноповоротный Экскаватор (габарит)  Doosan 225 | Габаритный, гусеничный, ковш 1,4 куб.м.  Имеется гидромолот 1,5тн 5000дж | 15000 | 18000 |
| 21 | Полноповоротный Экскаватор  (негабарит)  Hyundai R260LC -9S | Гусеничный, ковш 1,2 куб.м. | 18000 | 21600 |
| 22 | Миниэкскаватор Mitsubishi MA 030 | Металлические гусеницы Объем ковша, м3: 0, 3 Ширина отвала, м: 2, 0 Вес, кг: 3500 Стрела поворотная –прямая Глубина копания, м: 3, 0 | 9000 | 11800 |
| 23 | Поливомоечная машина ЗИЛ | Бочка 10 кубов, щетка, распыление воды форсунками | 10000 | 12000 |

Оказываем услуги по утилизации грунтов всех категорий, строительного мусора, пластиковых отбойников, прокладки высоковольтного кабеля, благоустройству. Вывоз грунта - 650р.куб, вывоз строительного мусора(бетон, кирпичный бой и тд) – 800р.куб.

\*Машиносмена – 7 часов работы на территории клиента и 1 час подачи (доставка техники до территории клиента). При заказе более чем на одну смену подряд, начиная со второго дня, техника работает полных 8 часов, если остается на территории заказчика.

Наша компания готова предложить вам не только экономию и самые лояльные тарифы на услуги, но и гарантировать выполнение всех обязательств по договору, обеспечение должного уровня работоспособности техники.

Указанная стоимость аренды может обговариваться индивидуально по каждому виду техники.

Оплата за аренду обговаривается. Возможен как безналичный расчет, так и наличный.

Телефоны для справки и связи:

Контакты: 8-495-741-17-71, 8-499-704-22-19, 8-925-081-58-81, 8-926-774-33-26

Почта: 1Avtokran@mail.ru, spetstekhnika24@mail.ru, spetstekhnika24@yandex.ru

Наш сайт: 1Avtocran.ru, , spetstekhnika24.ru