

***Уважаемые коллеги!***

***Предлагаем Вашему вниманию прайс на 2019 год
Будем рады видеть Вас в числе наших постоянных клиентов!***

| №п/п | Наименование технического средства | Техническиепараметры | СтоимостьАренды за смену (7+1) ч. |
| --- | --- | --- | --- |
| Без НДС, руб. | С НДС, руб. |
| 1 | Автокран Галичанин 16 тонн 18 м. | Максимальная грузоподъемность, т - 16Максимальный вылет стрелы, м - 18Базовое шасси - КамАЗ-53213Колесная формула - 6 х 4 | 9000 | 10800 |
| 2 | Автокран Галичанин25 тонн 21,7 м. | Максимальная грузоподъемность, т - 25Максимальный вылет стрелы, м – 21,7Базовое шасси - КамАЗ-53213Колесная формула - 6 х 4 | 10000  | 12000 |
| 3 | Автокран Галичанин 25 тонн 28 м. | Максимальная грузоподъемность, т - 25Максимальный вылет стрелы, м – 28Базовое шасси - КамАЗ-53213Колесная формула - 6 х 4 | 12000 | 14400 |
| 4 | МанипуляторМАЗ 6312А9 | Грузоподъемность 12 тонн***Размеры кузова***Длинна/ширина/высота борт. 6.2/2.5/1 м.***Грузоподъемность стрелы***:При вылете min. 2.7м -7 тоннПри max. 18.0м – 500кг.Высота проезда 3.85м.**Имеется монтажная люлька до 200кг** | 12000 | 14400 |
| 5 | Манипулятор КАМАЗ 65117 | Грузоподъемность 12 тонн***Размеры кузова***Длинна/ширина/высота борт. 6.2/2.5/1 м.***Грузоподъемность стрелы***:При вылете min. 2.7м -7 тоннПри max. 18.0м – 500кг.Высота проезда 3.85м.**Имеется монтажная люлька до 200кг** | 12000 | 14400 |
| 6 | МанипуляторМАЗ 6312А9 | Грузоподъемность 10 тонн***Размеры кузова***Длинна/ширина/высота борт. 6.2/2.5/1 м.***Грузоподъемность стрелы***:При вылете min. 2.7м -7 тоннПри max. 21.0м – 400кг.Высота проезда 3.85м.**Имеется монтажная люлька до 200кг** | 12000  | 14400 |
| 7 | МанипуляторМАЗ 6312А5 | Грузоподъемность 10 тонн***Размеры кузова***Длинна/ширина/высота борт. 6.2/2.5/1 м.***Грузоподъемность стрелы***:При вылете min. 2.7м -5 тоннПри max. 18.0м – 300кг.Высота проезда 3.85м.**Имеется монтажная люлька до 200кг** | 10000  | 12000 |
| 9 | Манипулятор Хендэ | Грузоподъемность 10 тонн***Размеры кузова***Длинна/ширина/высота борт. 7.3/2.4/1 м.***Грузоподъемность стрелы***:При вылете min. 2.7м - 3 тонныПри max. 12.0м – 300 кг.Высота проезда 3.2м. | 9000 | 10800 |
| 10 | Длинномер-манипулятор | Грузоподъемность 22 тонны***Размеры кузова***Длинна/ширина/высота борт. 13,6/2.4/1 м.***Грузоподъемность стрелы***:При вылете min. 2.7м - 7 тоннПри max. 18.0м – 500 кг.Высота проезда 3.2м. | 16000 | 19200 |
| 11 | Длинномер | Грузоподъемность 22 тонны***Размеры кузова***Длинна/ширина/высота борт. 13,6/2.4/1 м. | 9000 | 10800 |
| 12 | Грузовой автоМАЗ 6312А5открытый | Грузоподъемность 10 тонн***Размеры кузова***Длинна/ширина/высота борт. 6.2/2.5/1 м. | 8000 | 9600 |
| 13 | Грузовой автоМАЗ 6312А9открытый | Грузоподъемность 12 тонн***Размеры кузова***Длинна/ширина/высота борт. 7.3/2.5/1 м. | 8000 | 9600 |
| 15 | Экскаватор- погрузчик JCB 3CX Super | Объем ковша JCB 3CX super1,1 куб. мОбъем экскаваторного ковша 0,4 куб. мВысота разгрузки ковша (перед) 2,64 мМаксимальная глубина копания экскаватора 4,72 м***Имеется гидромолот***.**Имеется траншейный ковш.** | 10000 12000 – с гидромолотом | 1200014400 |
| 16 | Экскаватор- погрузчик JCB 4СХ | Погрузочный ковш 1,5 куб.м., отбойный молот | 11000 | 13200 |
| 17 | ТракторМТЗ 82 | Длина/ Ширина/ Высота, мм 3930/1970/2800Конструктивная скорость, км/ч 34Конструкционная масса, кг 3750***Навесное оборудование***:Измельчитель веток. | 7000 | 8400 |
| 18 | КомпрессорAtlas Сopco xas 97 | **Габариты и вес:**Габариты (ДхШхВ) без шасси, мм2018х1038х970Макс. общ. Масса – 1060кг.**Технические хар-ки**:Макс. давление на выходе –7.0 бар.Номин. производительность –5.3 м/куб в минутуКол-во постов – 3**Расход топлива:**На max мощности, кг/ч 8,1На холостом ходу, кг/ч 3,6 | 6800 | 8160 |
| 19 | Камаз 6520 | Самосвал, Евро 2, 16 кубов, пропуск СК | 9600 или 550 р.куб вывоз | 11520 или 720 р.куб вывоз |
| 20 | Полноповоротный Экскаватор (габарит) Doosan 225 | Габаритный, гусеничный, ковш 1,4 куб.м.Имеется гидромолот 1,5тн 5000дж | 15000 | 18000 |
| 21 | Полноповоротный Экскаватор (негабарит) Hyundai R260LC -9S | Гусеничный, ковш 1,2 куб.м. | 18000 | 21600 |
| 22 | Миниэкскаватор Mitsubishi MA 030 | Металлические гусеницыОбъем ковша, м3: 0, 3Ширина отвала, м: 2, 0Вес, кг: 3500Стрела поворотная –прямаяГлубина копания, м: 3, 0 | 9000 | 11800 |
| 23 | Поливомоечная машина ЗИЛ | Бочка 10 кубов, щетка, распыление воды форсунками | 10000 | 12000 |

Оказываем услуги по утилизации грунтов всех категорий, строительного мусора, пластиковых отбойников, прокладки высоковольтного кабеля, благоустройству. Вывоз грунта - 650р.куб, вывоз строительного мусора(бетон, кирпичный бой и тд) – 800р.куб.

 \*Машиносмена – 7 часов работы на территории клиента и 1 час подачи (доставка техники до территории клиента). При заказе более чем на одну смену подряд, начиная со второго дня, техника работает полных 8 часов, если остается на территории заказчика.

Наша компания готова предложить вам не только экономию и самые лояльные тарифы на услуги, но и гарантировать выполнение всех обязательств по договору, обеспечение должного уровня работоспособности техники.

Указанная стоимость аренды может обговариваться индивидуально по каждому виду техники.

Оплата за аренду обговаривается. Возможен как безналичный расчет, так и наличный.

Телефоны для справки и связи:

Контакты: 8-495-741-17-71, 8-499-704-22-19, 8-925-081-58-81, 8-926-774-33-26

Почта: 1Avtokran@mail.ru, spetstekhnika24@mail.ru, spetstekhnika24@yandex.ru

Наш сайт: 1Avtocran.ru, , spetstekhnika24.ru